# Výpis truhlářských výrobků

**Pozice: 1**

**Ozn.: P/12**



**Množství: 10 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 76

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

1.PP/12

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 2**

**Ozn.: P/13**



**Množství: 12 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 59

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

1.PP/13

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 3**

**Ozn.: P/124**



**Množství: 3 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 50

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

1.PP/14

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 4**

**Ozn.: P/15**



**Množství: 1 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ 2 \* křídlo standard

-pRozšíření:$ 2 \* rozš.prof.bE82 50mm bílý vyzt.,

podkl.prof.30 mm

-pPříčka:$ 4 \* nalep.příčka 45x9mm + duplex

-pVýplň:$ 2 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 2 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 93

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

1.PP/15

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 5**

**Ozn.: P/01**



**Množství: 35 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ bez křídla,

křídlo standard,

křídlo standard, sklopné

-pPoutec:$ 2 \* sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 3 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 3 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

2 otevíravé sklopné levé

3 sklopné klika nahoře

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 105

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

1.NP/01

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

Snížení kliky na výšku 520mm 1-kř.

\_

**Pozice: 6**

**Ozn.: P/02**



**Množství: 11 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard,

křídlo standard, sklopné

-pPoutec:$ sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 2 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 2 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

2 sklopné klika nahoře

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 76

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

1.NP/02

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 7**

**Ozn.: P/03**



**Množství: 1 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard,

křídlo standard, sklopné

-pPoutec:$ sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 2 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 2 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

2 sklopné klika nahoře

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 76

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

1.NP/03

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 8**

**Ozn.: P/04**



**Množství: 1 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard,

křídlo standard, sklopné

-pPoutec:$ sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 2 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 2 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

2 sklopné klika nahoře

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 80

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

1.NP/04

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 9**

**Ozn.: P/05**



**Množství: 1 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 33

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

1.NP/05

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 10**

**Ozn.: P/06**



**Množství: 3 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard,

křídlo standard, sklopné

-pPoutec:$ sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pPříčka:$ 2 \* nalep.příčka 45x9mm + duplex

-pVýplň:$ 2 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 2 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

2 otevíravé sklopné levé

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 45

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

1.NP/06

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 11**

**Ozn.: P/01**



**Množství: 28 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ bez křídla,

křídlo standard,

křídlo standard, sklopné

-pPoutec:$ 2 \* sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 3 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 3 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

2 otevíravé sklopné levé

3 sklopné klika nahoře

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 105

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

2.NP/01

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 12**

**Ozn.: P/2**



**Množství: 11 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard,

křídlo standard, sklopné

-pPoutec:$ sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 2 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 2 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

2 sklopné klika nahoře

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 76

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

2.NP/02

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 13**

**Ozn.: P/06**



**Množství: 1 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard,

křídlo standard, sklopné

-pPoutec:$ sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 2 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 2 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

2 otevíravé sklopné levé

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 44

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

2.NP/06

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 14**

**Ozn.: P/07**



**Množství: 2 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám vchodový standard

-pKřídlo:$ bez křídla,

2 \* křídlo vedlejší vch.dveře

-pSpojka:$ spoj 6mm s výzt., nos uvnitř

-pRozšíření:$ podklad pod práh 30x73mm bílý

-pPříčka:$ 2 \* příčka 96mm do křídla

-pVýplň:$ 3 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB,

2 \* Perizol bílý (Bruegmann)

-pVýplň tl.:$ 5 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

2 vedl.dveře levé hla. dov.otv.

3 vedl.dveře pravé štulp dov.ot.

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 154

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

2.NP/07

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klika / klika pro vedlejší VD TYP 03, bílá 79-85

- FAB vložka VD 45/60 5 kl.

Zavírač bílý s ramínkem a aretací

\_

**Pozice: 15**

**Ozn.: P/08**



**Množství: 1 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ 4 \* křídlo standard

-pSpojka:$ spoj 6mm s výzt., nos uvnitř

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 4 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 4 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

3 otevíravé levé štulp

4 otevíravé sklopné pravé hlavní

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 199

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

2NP/08

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 16**

**Ozn.: P/01**



**Množství: 33 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ bez křídla,

křídlo standard,

křídlo standard, sklopné

-pPoutec:$ 2 \* sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 3 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 3 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

2 otevíravé sklopné levé

3 sklopné klika nahoře

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 105

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

3.NP/01

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

Snížení kliky na výšku 520mm 1-kř.

\_

**Pozice: 17**

**Ozn.: P/02**



**Množství: 10 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard,

křídlo standard, sklopné

-pPoutec:$ sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 2 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 2 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

2 sklopné klika nahoře

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 76

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

3.NP/02

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 18**

**Ozn.: P/06**



**Množství: 3 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard,

křídlo standard, sklopné

-pPoutec:$ sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 2 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 2 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

2 otevíravé sklopné levé

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 44

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

3.NP/06

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 19**

**Ozn.: P/07**



**Množství: 2 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám vchodový standard

-pKřídlo:$ bez křídla,

2 \* křídlo vedlejší vch.dveře

-pSpojka:$ spoj 6mm s výzt., nos uvnitř

-pRozšíření:$ podklad pod práh 30x73mm bílý

-pPříčka:$ 2 \* příčka 96mm do křídla

-pVýplň:$ 3 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB,

2 \* Perizol bílý (Bruegmann)

-pVýplň tl.:$ 5 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

2 vedl.dveře levé hla. dov.otv.

3 vedl.dveře pravé štulp dov.ot.

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 154

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

3.NP/07

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klika / klika pro vedlejší VD TYP 03, bílá 79-85

- FAB vložka VD 45/60 5 kl.

Zavírač bílý s ramínkem a aretací

\_

**Pozice: 20**

**Ozn.: P/08**



**Množství: 1 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ 4 \* křídlo standard

-pSpojka:$ spoj 6mm s výzt., nos uvnitř

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 4 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 4 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

3 otevíravé levé štulp

4 otevíravé sklopné pravé hlavní

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 199

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

3NP/08

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 21**

**Ozn.: P/09**



**Množství: 1 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard,

křídlo standard, sklopné

-pPoutec:$ sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 2 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 2 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

2 otevíravé sklopné levé

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 52

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

3.NP/09

- je překročena minimální délka zasklívací lišty u horního křídla. Budou tak napojeny pod úhlem 90° (na tupo).

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 22**

**Ozn.: P/05**



**Množství: 1 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ křídlo standard

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 33

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

3.NP/05

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 23**

**Ozn.: P/16**



**Množství: 1 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ 4 \* křídlo standard

-pSloupek:$ 2 \* sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pSpojka:$ spoj 6mm s výzt., nos uvnitř

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 4 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 4 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé levé

2 otevíravé pravé

3 otevíravé levé

4 otevíravé pravé

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 241

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

3NP/16

- 2kř okna se středovým sloupkem

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 24**

**Ozn.: P/17**



**Množství: 1 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ 4 \* křídlo standard

-pSpojka:$ spoj 6mm s výzt., nos uvnitř

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 4 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 4 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé pravé hlavní

3 otevíravé levé štulp

4 otevíravé pravé hlavní

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 208

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

3NP/17

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_

**Pozice: 25**

**Ozn.: P/11**



**Množství: 7 ks**

-pProfil:$ KOMFORT\_EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ 2 \* křídlo standard

-pSloupek:$ sloupek/příčka bE82 MD 96mm

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 2 \* 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw=30 dB

-pVýplň tl.:$ 2 \* 24.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

2 otevíravé sklopné pravé

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 82

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

4.NP/11

-pPolozkaPoznamkaEnd

*Cena za kus:*

*Cena celkem:*

Klička TYP 01 uzamykatelná, bílá RAL9016

\_