**Oprava střechy budovy QZI1**

Veřejná zakázka řeší opravu střechy budovy QZI1 a odstranění přístavku budovy (vrátnice).

Na střeše budovy budou odstraněny náletové dřeviny a veškeré rostlinstvo. Bude odstraněna stávající krytina (asfaltový pás) včetně zbytku klempířských prvků. Budou dobetonovány degradované části betonové desky a celá deska bude srovnána.

Nosnou konstrukci stropního pláště tvoří dřevěné krokve profilu 80/160 mm kotvené do železobetonových žeber po 964 mm. Na krokvích je provedeno laťování latěmi 40/60 mm po 800 mm. Na latě bude přikotvena krytiny z pozinkovaného trapézového plechu TR 40/160 s povrchovou úpravou RAL 9006, tl. 0,7 mm.

Strop v budově bude očištěn tlakovou vodou. U degradovaných částí stropu bude provedena reprofilace. Celý strop bude natřen fasádní silikonovou barvou.

Zhotovitel zpracuje návrh a projektovou dokumentaci bleskosvodu a na základě PD bleskosvod zrealizuje.