FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, OPRAVA CHODNÍKŮ,

TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR : FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

MÍSTO STAVBY : OLOMOUC

VYPRACOVAL : ING. MARTIN JANEČEK

DATUM : ŘÍJEN 2021

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 898 – 412

Podklady : pasportizace stávajícího stavu areálu

vlastní prohlídka a doměření konstrukcí – září 2021

Předmětem projektové dokumentace je koncepční návrh oprav vytipovaných chodníků v areálu FN Olomouc. V řešení jsou ty komunikace, které vykazují stupně opotřebení a svým současným technickým řešením nezapadají do programu postupné obnovy chodníků. Až na drobné vyjímky (úsek 6, 8 a 9) nové chodníky kopírují tvar a rozměry chodníků stávajících. Nové chodníky jsou navrženy v betonové dlažbě 100/200/6 mm nebo H PROFIL, jako většina novějších chodníků.

Jsou navrženy včetně celé skladby a silničních i chodníkových obrubníků vč.

přídlažby i když se domnívám, že na několika místech bude možné využít stávající konstrukce. Pro přídlažbu bude podél nových obrubníků vyřezána stávající vozovka nebo odstraněna stávající přídlažba v šířce do 200 mm a na rozšířenou opěrku bude přídlažba osazena dle typových detailů. Nedílnou součástí řešení je i použití profilované dlažby pro osoby s omezenou pohyblivostí a orientaci dle současné legislativy. Rozsah tohoto řešení je schematicky naznačen na jednotlivých půdorysech a bude proveden v souladu s platnou legislativou a stávajícím stavem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚSEK 7 – PODÉL J1, J2 | |  | | | | | |
| ŠÍŘKA (M) | 2,2 | 1,5 m | | DÉLKA (M) | | Cca 46,5 | |
| Stávající povrch | | Drobná žulová kostka | | | | | |
| Nový povrch | | Zámková dlažba, nové chodníkové a silniční obrubníky do opěrek vč. přídlažby (na tu lze použít stávající materiál) | | | | | |
| Poznámky | | Profilovaná dlažba pro invalidy | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| Technologie | | Vybourání stávající dlažby vč. chodníkového a silničního obrubníku vč. přídlažby. Nový zhutněný násyp a nová zámková dlažba 100/200 nebo tvar H PROFIL. Podél objektu J2 nopová folie s krycí lištou (pokud tam nebyla vložena v rámci zateplení objektu) | | | | | |
|  | |  |  | | | |  |
|  | | | | |  | | |