**VZMR s názvem “Dodání převodníků Essernet Singlemode““**

**Identifikátor veřejné zakázky: VZ-2021-000229**

Předmětem zakázky je dodání 4 ks optických převodníků pro Essernet Singlemode ST, včetně všech nákladů související s předáním předmětu zakázky. Uvedené převodníky budou předány v budově Yg panu Srovnalovi, tel. 588442994. Minimální požadovaná záruka je 24 měsíců, dodané zboží musí být nové, nerepasované.

Požadované minimální technické parametry:

* Provozní napětí:              9,5 V DC … 48 V DC
* Proudové zatížení          max 140 mA / 12 V DC

                                                          max 75 mA / 24 V DC

* FOC konektor:                 ST
* Vlnová délka:                   1310 nm
* Typ optického vlákna:    E9 / 125 цm        E10 / 125 цm

Ostatní požadavky:

* Minimální požadovaná záruka je 24 měsíců
* Dodané zařízení bude nové, nerepasované